	SỞ Y TẾ CÀ MAU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số       /BVĐKCM

Về việc mời chào giá
	Cà Mau, ngày 12 tháng 07 năm 2023



Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Cà Mau kính mời Quý Công ty/Nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp các thiết bị theo các Phụ lục đính kèm. Quý Công ty có thể báo giá riêng từng thiết bị hoặc theo từng nhóm sản phẩm sở trường..

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file Word/Excel và bản scan Báo giá đến Email khoacmi@gmail.com. Đồng thời gửi bản giấy có đóng dấu Quý công ty về:  

 Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện đa khoa Cà mau.

 Địa chỉ: số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, Tp Cà Mau.
 Hồ sơ gửi kèm theo báo giá báo gồm tài liệu kỹ thuật của hàng hoá, các tài liệu kỹ thuật liên quan khác

 Thời gian nhận Báo giá: đến hết ngày 20/07/2023


 Điện thoại liên hệ: 0948477345.


Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: 







GIÁM ĐỐC
· Như trên;

· Lưu VT, CNTT.

PHỤ LỤC 
DANH MỤC CHÀO GIÁ THIẾT BỊ 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	YÊU CẦU KỸ THUẬT
	ĐV TÍNH
	SL
	GHI CHÚ

	1
	Máy tính để bàn
	Cấu hình tương đương:

Main H510 

CPU I5 10400 box CH

Nguồn 500 500w CST
Ram Kingmax 8GB 

SSD 240Gb
Bàn phím USB
Chuột USB
Màn hình 22 inch
	Cái
	22
	

	2
	Máy tính bảng iPad 
	- Kích thước màn hình 10.9 inch

- Dung lượng RAM 3 GB

- Bộ nhớ trong 64 GB

- Chipset A13 Bionic

- Camera 12MP
	Cái
	30
	

	3
	Moderm cân bằng tải (DrayTek Vigor3910)
	- 2 port 10 Gigabit WAN / LAN slot SFP+ (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt).

- 2 port 2.5 Gigabit WAN / LAN, RJ45 (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt).

- 4 port Gigabit LAN/WAN, RJ45 (P5-P8).

- 4 port Gigabit LAN (Ethernet 10/100/1000Mbps), RJ-45 (P9-P12). 

- 2 port USB

- Multi-WAN Load Balancing and Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP...).

- Hỗ trợ triển khai nhiều dịch vụ: Leased line, L2VPN, L3VPN, MetroNET…

- Hỗ trợ chia 50 lớp mạng khác nhau (801.2q VLAN Tag), DMZ LAN, IP routed LAN.

- Kiểm soát và quản lý băng thông tối ưu đường truyền Internet, chế độ Hight-Availability

- Firewall mạnh mẽ, linh hoạt (IP/MAC Address, Port Service,URL/Web Content Filter...).

Tên miền động miễn phí
	Cái
	1
	


